**MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBRA: DRENAGEM – ÁGUAS PLUVIAIS**

**ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS - JACIARA – MT.**

 O presente memorial descritivo fixa normas gerais para construção de **DRENAGEM** – **ÁGUAS PLUVIAIS** Dados conforme projeto arquitetônico e planilha orçamentária.

**CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

 É obrigatória a apresentação dos seguintes documentos antes do início das obras:

1. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) devidamente quitada;

2. Livro Diário de Obra.

 Para medições é obrigatório apresentação de solicitação por escrito do valor pretendido

bem como demonstração deste em planilha elaborada pelo empreiteiro.

 Eventuais atrasos que demandem dilatação de prazo para execução dos serviços deverá

ser requerido por escrito pelo empreiteiro, apresentando as justificativas para o atraso bem

como novo cronograma físico financeiro.

O recebimento dos serviços deverá ser requerido, após o qual será analisado pelo Engenheiro Fiscal, que emitirá Termo de Recebimento Provisório ou Definitivo dos

Serviços conforme o caso;

 Em caso de emissão de Termo de Recebimento Provisório, deverá o empreiteiro sanar os

problemas apontados em Relatório emitido pelo Engenheiro de Recebimento de Obras e

requerer por escrito nova vistoria.

 Toda e qualquer alteração de projeto somente terá validade se apresentada no Livro

Diário de Obras e autorizada pela Fiscalização.

 Eventuais acréscimos de serviços deverão ser comunicados, por escrito, previamente à

Fiscalização.

**SERVIÇOS PRELIMINARES.**

 Fixação de placas indicativas de trecho interditado, nos dois sentidos da rodovia em

entroncamentos anteriores ao local da execução dos serviços;

 Limpeza completa da área para possibilitar circulação de materiais e pessoal;

Fixação de placa de obra;

**ESCAVAÇÃO (MOVIMENTO DE SOLO).**

 A escavação será feita de forma manual e mecânica em material de 1ª categoria, inclusive remoção de material escavado pelas laterais.

Se houver caso de material de 2ª e 3ª categoria, este deverá ser comunicado imediatamente à fiscalização da CONTRATANTE, para tomar as devidas providências.

As escavações serão executadas até a profundidade estipulada no PROJETO.

As valas e caixas deverão ser reaterradas conforme a diferença entre a infraestrutura e a escavação.

**SERVIÇOS TÉCNICOS**

A Empresa deverá ter assistência técnica (acompanhamento) de profissional de no mínimo Engenheiro Civil de obra Junior e Mestre de Obras.

**TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**

Os tubos de concreto serão fornecidos pela Contratante;

A execução dos serviços será executada pela Contratada;

**CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM/POÇO DE VISITA**

 As Caixas de ligação e passagem e Poços de visitas, serão executados de acordo com os projetos e será de responsabilidade da Contratada fornecimento dos materiais e execução dos serviços.

**LIMPEZA.**

 A retirada dos entulhos provenientes dos serviços executados ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Jaciara – MT.

Jaciara, 24 de Agosto de 2020.